Инструкция по эксплуатации Системы автоматического полива комнатных растений от 220В ,

 електронной, 128 програм, 3600W, 24 годин, IP20.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации нажмите острым предметом (карандаш, иголка и т.п.) на кнопку Masterclear и вставьте в розетку на два-три часа для первоначального зарядка АКБ

1. Предварительная информация.
* Всегда вставляйте таймер Системы автоматического полива комнатных растений от 220В в розетку с характеристиками 230 Вт 50 Гц.
* Не используйте этот прибор вне дома.
* Этот прибор может ремонтироваться/открываться только специалистом. Не пытайтесь найти неисправность самостоятельно.
* Этот прибор необходимо беречь от воды или другой жидкости.
* Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для получения справочной информации.

С помощью Системы автоматического полива комнатных растений от 220В Вы можете ежедневно и еженедельно программировать работу приборов. К примеру, Вы можете определить, когда включать и выключать Систему во время Вашего отсутствия.

1. Предварительная подготовка к работе
* До включения в сеть 220В соберите систему, а именно
* Подсоедините насос к баку, в котором будет вода.
* Подключите блок управления с таймером к насосу, соблюдая полярность
* Подсоедините магистральный шланг к выходу насоса
* Поставьте бак так, чтобы обеспечить уровень воды в нем ниже уровня вазонов.
* Разложите магистральный шланг между вазонов с цветами
* Разрежьте магистральный шланг на минимальном расстоянии от вазона и вставьте в место разрыва тройник
* Присоедините к тройнику капеляры с зажимами, и вставьте их в вазоны с землей
* Присоедините к концу магистрального шланга полледний капеляр с зажимом, и вставьте их в вазоны с землей
* Наберите воды в бак
* Подключите блок управления Системы к сети общего пользования 220В
* Запрограмируйте таймер блока управления
1. Подсоединение насоса к баку
* В выбранном Вам баке в нижней его точке сделайте отверстие
* Заложите уплотнительное кольцо в отверстие
* Вставьте насос заборной частью в бак
1. Перед установкой таймера .
* Вставьте Системы автоматического полива комнатных растений от 220В в розетку и убедитесь в наличие напряжения.
* Для обеспечения наилучшей работы оставьте Системы автоматического полива комнатных растений от 220В, вставленным в розетку, на 12 часов. Это наилучшим образом зарядит встроенную батарею.
* После 12 часов нажмите на точку под словами ”Master Clear” (используйте шило, авторучку и т.п.)

Цифровой таймер теперь готов к работе. Вы можете произвести следующие установки, даже вынув таймер из розетки.

1. Основные установки.
* Удерживайте кнопку ”clock” и определите текущий день недели нажатием на кнопку ”week”. Фиксация происходит после отпускания клавиши ”Clock”.
* Удерживайте кнопку ”clock” и определите текущий час нажатием на кнопку ”hour”. Фиксация происходит после отпускания клавиши ”Clock”.
* Удерживайте кнопку ”clock” и определите текущее время нажатием на кнопку ”minute”. Фиксация происходит после отпускания клавиши ”Clock”.
1. Программирование таймера.

”On/Auto/Off” определяет функции Системы автоматического полива комнатных растений от 220В, которые появляются на дисплее.

* ”Manual on” = таймер не активирован и работает как простая розетка.
* ”Auto” = таймер активирован.
* ”Manual off” = таймер не активирован, ток не подается (заглушка).

Если таймер установлен в ”Auto” режиме, то он пропускает ток только в заранее заданное время. Это используется для получения питания присоединенными устройствами в заданное время. Вы имеете до 8 временных интервалов в Вашем распоряжение, даже если Вы поменяете установку с ”Auto” на ”Manual on” или ”Manual off” предустановленные интервалы сохраняться в памяти.

1. Программирование временных интервалов.
* Нажмите клавишу ”Timer” для программирования первого временного интервала. Слева на дисплее появится цифра один.
* Путем нажатия клавиши ”week” Вы определяете день недели (или комбинацию дней недели), когда таймер должен включить питание. Слева на дисплее появляется надпись ”On”.
* Нажатиями клавиш ”Hour” и ”Minute” установите время включения.
* Нажмите клавишу ”Timer” для перехода в режим установки времени выключения. Слева появится надпись ”Off”. Повторите предыдущие действия для установки даты и времени выключения.
* Снова нажмите клавишу ”Timer”. Слева появится цифра два. Это означает, что Вы запрограммировали первый рабочий интервал и перешли к программированию второго. Всего в Вашем распоряжении 8 временных интервалов.
* После того, как Вы запрограммировали все временные интервалы, нажмите клавишу ”Clock”. Таймер запрограммирован и готов к работе.
* Если Вы хотите стереть временной интервал из памяти, нажимайте клавишу ”Timer” пока слева не появится порядковый номер нежелательного интервала и затем нажмите клавишу ”REC/RCL”. Временной интервал стирается.
1. Дополнительные функции.
* Клавиша ”Random” активирует случайную функцию. Если Вы, к примеру, в отпуске Вы можете использовать эту функцию для включения/выключения света в различное время. При использовании этой функции заранее запрограммированные интервалы сбиваются случайным образом от нуля до тридцати двух минут в течение дня. Об активации данной функции свидетельствует надпись ”Random” на дисплее.
* Одновременным нажатием клавиш ”Clock” и ”Timer” Вы переключаетесь между двенадцати и двадцати четырех часовыми режимами отображения времени.
* Одновременным нажатием на клавиши ”Clock” и ”On/Auto/Off” Вы переключаетесь на летнее время (+1 час). На дисплее появится надпись ”Summer”. Повторение этой процедуры возвращает Вас в режим зимнего времени.

 Это устройство не пригодно для любого другого использования, кроме описанного выше.

Изготовитель/продавец не несет ответственность за любой ущерб, произошедший при неправильном использовании.

1. Технические характеристики.

Напряжение 230-240 В/50 Гц

Макс. Нагрузка 16А/3600 Вт

Рабочий температурный интервал от –100С до +400С

Миним. временной интервал 1 минута

Погрешность +/- 1 минута

Встроенный аккумулятор NiCd 1,2 В

1. Условные обозначения вверху дисплея.

MO - понедельник

TU - вторник

WE - среда

TH - четверг

FR - пятница

SA - суббота

SU - воскресенье

1. Комплектность.
* Блок управления системой автоматического полива 1шт
* Сетевой кабель 1шт
* Насос для наружного монтажа 1шт
* Магистральный шланг диаметром 4 мм 5м
* Капеляры с зажимами 15шт
* Тройники диаметром 4 мм 15шт
* Кольцо уплотнительное бачка 1шт
* Бак 3л/25л/30л/60л поставляется отдельно и в комплектацию не входит
1. Запрещается.
* Включать насос если не вставлен в бак, и вода не набрана в него
* Включать насос в сухом состоянии
* С помощью насоса перекачивать любые жидкости кроме воды
* Запускать систему если бак с водой находится Выше уровня вазонов
* Не вскрывать, не бросать, не давать детям.

Предназначен для включения и выключения Системы автоматического полива комнатных растений в заданные промежутки времени.

Дата продажи: